**１．ファームウェア更新**

※ファームウェアを更新する前に、ケーブルが純正であること、USB-Aポートがマザーボードの背面に接続されていることを確認し、USBハブなどのインターフェースの使用は避けてください。

【ZIRNEX\_FIRMWARE\_UPDATE\_TOOLS\_V119.exe】を開いてください。

アップデートをクリックして、アップデートを開始します。

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

※もしアップデートが失敗した場合は以下の手順を行ってください：

１．FIRMWARE\_UPDATE\_TOOLSを閉じ、ケーブルを抜いてください

２．ESCを4秒程の押しながらケーブルを再接続します

３．ライトが消えたのはBOOTモードに入ったと意味します

４．再度FIRMWARE\_UPDATE\_TOOLSを開き、アップデートを行います

**２．ドライバーをインストール**

【ZIRNEX-Driver-1.0.2.2.exe】を開き、インストールしてください。

言語切り替え：

图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

**校正（重要！）**

电脑软件的截图

描述已自动生成

校正をクリックし、すべてのキーを2-3回、1-2秒底まで押してください。

手机屏幕的截图

中度可信度描述已自动生成：白は未校正の状態です

图形用户界面

描述已自动生成：黄色はもう一度押す必要があります。

すべてのキーが緑の状態になれば、校正終了をクリックして、完了します。

电脑软件的截图

描述已自动生成